PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi gminnej nr 110 862L w miejscowości Majdan Mały.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia | J.m. | Ilość  | Cena jedn. zł | Wartość zł |
| 1. | 45111000-845112000-5 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1. | KNNR 10111-01 | D 01.01.01 | Roboty pomiarowe przy robotach drogowych liniowych i ziemnych - trasa dróg w Teresie równinnym  | km | 0,22 |  |  |
| 2. | KNNR 10113-01 | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi (humusu) przy krawędzi jezdni za pomocą spycharek, równiarek | m2 | 202,00 |  |  |
| 2. | 45111000045233000-9 |  | ROBOTY NAWIERZCHNIOWE |  |  |  |  |
| 3. | KNNR 6 100507+ KNNR 6 1005-06 | D-04.03.01 | Skropienie emulsją pod warstwy bitumiczne wraz z wcześniejszym oczyszczeniem  | m2 | 1210,00 |  |  |
| 4. | KNNR 6 010502+ KNNR 6 018-05 | D-04.08.01 | Wykonanie warstwy wyrównawczej na istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową AC 11W z lokalnym uzupełnieniem wcześniejszym wyboi, transport mieszkanki samochodami samowyładowczymi | t | 154,25 |  |  |
| 3. | 45112000-545231000-5 |  | ROBOTYT WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |
| 5 | KNNR 10507-03 | D-06.01.01 | Obsianie poboczy i skarp w gruncie wraz z lokalnym niezbędnym profilowaniem lub uzupełnieniem gruntu.  | m2 | 404,00 |  |  |
| Wartość robót netto |  |
| Podatek VAT |  |
| Wartość robót brutto |  |