DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej oraz kosztorysowej dla potrzeb realizacji projektu - Zachowanie i udostępnienie najatrakcyjniejszych elementów dziedzictwa naturalnego w Krasnobrodzie.

SPIS TREŚCI:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

2. Załącznik nr 1- wzór dokumentu „Oferta przetargowa".

4. Załącznik nr 2- wzór dokumentu „Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu".

5. Załącznik nr 3- wzór dokumentu „Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania”.

6. Załącznik nr 4 - wzór dokumentu „Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej".

7. Załącznik nr 5 - wzór dokumentu „Wykaz wykonanych usług”.

8. Załącznik nr 6 - wzór dokumentu „Umowa".

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:

Gmina Krasnobród, krajowy numer identyfikacyjny 95036870100000, ul. ul. 3 Maja 36, 22440 Krasnobród, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 0-84 660 7691, e-mail um@krasnobrod.pl, faks 0-84 660 7692.
Adres strony internetowej (URL): www.krasnobrod.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Część zamówienia nr 1

71320000-7 -Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

„Zachowanie i udostępnienie najatrakcyjniejszych elementów dziedzictwa naturalnego w Krasnobrodzie” - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego promenady spacerowej w ul. Młyńskiej.

Projekt promenady spacerowej o szerokości 5m od projektowanego skrzyżowania drogi powiatowej nr 3260L ciągu drogowego Krasnobród – Jacnia do rzeki Wieprz ( W zakres opracowania nie wchodzi zaprojektowanie utwardzenia nawierzchni na jazie). Nawierzchnię promenady należy projektować jako utwardzoną, okrawężnikowaną. Rodzaj nawierzchni kostka brukowa gr. 8cm – wzoru starobruk lub stare miasto lub bruk staromiejski. Szerokość jezdni na całym projektowanym odcinku ma wynosić nie mniej jak 5m. Długość projektowanego odcinka około 800m.

Wzdłuż projektowanego odcinka promenady spacerowej należy zaprojektować lokalne utwardzenia z kostki brukowej pod ustawienie ławek parkowych. Ilość ławek jaka będzie zaprojektowana przy promenadzie wynosi nie mniej niż 10 sztuk. W miejscach gdzie niezbędne będzie umocnienie skarp należy zastosować umocnienia (ubezpieczenia) płytami ażurowymi typu MEBA.

Projektowanie promenady winno uwzględniać w sposób maksymalny zachowanie istniejącego drzewostanu wzdłuż promenady. Do wycinki należy przewidzieć tylko drzewostan oceniony przez dendrologa jako znajdujący się w złej kondycji lub zagrażający bezpieczeństwu pieszych.

Wraz z projektem budowlano-wykonawczym promenady wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu. Na całym odcinku promenady ma obowiązywać zakaz ruchu w obu kierunkach. Projektant może zaprojektować na promenadzie progi zwalniające wykonane z kostki brukowej (progi zwalniające wg instrukcji o sygnałach i znakach drogowych) jeśli organ zarządzający ruchem na drogach zaleci w trakcie uzgadniania projektu organizacji ruchu zaprojektowanie progów zwalniających.

Przedmiot zamówienia określony jako część zamówienia nr 1 wykonawca przekaże Zamawiającemu w następujących ilościach:

1. Projekty budowlane - 5 egzemplarzy.

(Projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami ma umożliwiać uzyskanie pozwolenie na budowę, o którym mowa w ustawie Prawo budowlane oraz spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462).

2. Projekty wykonawcze - 5 egzemplarzy.
(Projekty wykonawcze muszą uwzględniać wymagania określone w § 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z dnia 24 września 2013r. poz. 1129).

3. Kosztorysy inwestorskie - 2 egzemplarze
Kosztorysy inwestorskie będą sporządzone w oparciu o przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym Dz. U. z 2004, Nr 130 poz.1389.

4. Kosztorysy ofertowe - 1 egzemplarz.

5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - 1 egzemplarz.
Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z dnia 24 września 2013r. poz. 1129).

6. Wersje cyfrowe dokumentacji - 2 płyty CD zawierające:
- Projekt budowlany i projekt wykonawczy skanowany do PDF lub zapisany w formacie PDF).
- Kosztorys inwestorski w wersji PDF.
- Kosztorysy ofertowe w wersji PDF.
- SSTWiORB w wersji WORD lub PDF.

7. Projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy oraz projekt stałej organizacji ruchu – 2 egzemplarze.

Projektant opracowujący projekty budowlano-wykonawcze zobowiązany jest do:

- uzgodnienia projektów budowlano-wykonawczych z Dyrekcją Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego.

- uzgodnienia przyjętych rozwiązań projektowych z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w Zamościu.

Wszystkie projekty Wykonawca opracuje na mapie do celów projektowych którą uzyska własnym staraniem.

Przy opisywaniu rozwiązań projektowych Wykonawca nie będzie wskazywał znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub gdy nie może opisać urządzenia lub materiału za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W przypadku takiego wskazania jak powyżej, we wszystkich dokumentach wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, należy zawrzeć określenie „lub równoważny”, co w konsekwencji powoduje, że wymieniony konkretny produkt otrzymuje charakter jedynie przykładowy. W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych Wykonawca zobowiązany jest podać parametry równoważności.

Część zamówienia nr 2

79421200-3 - usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych

71320000-7 -Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71220000-6 - usługi w zakresie projektowania architektonicznego

Zachowanie i udostępnienie najatrakcyjniejszych elementów dziedzictwa naturalnego w Krasnobrodzie – Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych rewitalizacji zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Krasnobrodzie: Projekt budowy ścieżek spacerowych wraz z projektem budowy tarasu wypoczynkowego, schodów terenowych i pochylni do wejścia na taras, elementów małej architektury, bramy wejściowej do parku od ulicy Młyńskiej oraz tablicy informacyjnej (witacza) przy granicy północnej zespołu pałacowego. Projekt nasadzenia zieleni (drzew, krzewów i kwiatów), w tym sadu i ogrodu sensorycznego.

Łączna powierzchnia obszaru objętego opracowaniem wynosi około 38000m2.

Ścieżki spacerowe do przebudowy będą projektowane z kostki brukowej klinkierowej. Istniejąca alejka do punktu widokowego będzie przewidziana do przebudowy z użyciem istniejącej cegły klinkierowej z której jest obecnie wykonana. Przebudowa alejki w zakresie przełożenia klinkieru jest projektowana na odcinku o długości 130m. Łączna powierzchnia kostki klinkierowej do przełożenia wyniesie około 312m2.

Ścieżki spacerowe nowoprojektowane należy zaprojektować z kostki betonowej imitującej klinkier, ułożonej na podbudowie, na odcinku o długości około 470m. Szerokość ścieżek nie mniejsza niż 2m. Powierzchnia ścieżek z kostki klinkierowej wynosi około 720m2. Nawierzchnia w formie naturalnego kamienia, nieregularnie ułożonego, przerośniętego trawą, bez dodatkowej stabilizacji. Projektuje się ścieżki spacerowe z kamienia naturalnego na łącznej powierzchni około 100m2.

Budowa elementów małej architektury

Na terenie zespołu pałacowo-parkowego należy zaprojektować:

- Ławki, drewniane na konstrukcji żeliwnej, modele katalogowe z oparciem, bez fundamentów w ilości 15 szt. ławek.

- Kosze na śmieci, drewniano żeliwne, modele katalogowe, bez fundamentów. ustawionych w ilości 10 szt. ławek.

- Tablicę informacyjną w formie "witacza" w ilości 1 szt. Tablica ma być zaprojektowana jako drewniana na fundamencie betonowym.

- Drogowskazy w ilości 2 sz. . Drogowskazy maja zostać zaprojektowane jako drewniane, mocowane na fundamentach betonowych.

Budowa tarasu widokowego

Projekt tarasu dwupoziomowego o wymiarach około 27mX5m każdy z poziomów, zlokalizowany na terenie działki o numerze 1228. Dwie platformy tarasu zaprojektowane w formie dwóch platform na dwóch poziomach połączonych schodami. Podłoga tarasu projektowana z desek kompozytowych na konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie posadowionej na fundamentach betonowych. Taras zabezpieczony barierkami. Podłoga tarasu projektowana z desek kompozytowych. Przy tarasie należy zaprojektować pomieszczenie gospodarcze na meble ogrodowe.

Budowa bramy wejściowej na teren parku

Projekt bramy o konstrukcji drewnianej z zadaszeniem z drewna impregnowanego. Konstrukcja bramy mocowana na fundamencie betonowym.

Pokrycie dachu czterospadowego bramy projektowane z blachy płaskiej na rąbek stojący lub gont drewniany. Szerokość projektowanej bramy około 3 m, wysokość bramy około 4m. Słupy bramy z ażurową drewnianą kratką pod pnącza.

Projekt tablicy informacyjnej w formie „witacza”. Tablica ma być dodatkowo podświetlona z wykorzystaniem energii odnawialnej. Tablica o konstrukcji drewnianej w kształcie zadaszonej tablicy. Pokrycie dachu czterospadowego projektowane z blachy płaskiej na rąbek stojący lub gont drewniany. Tablica wysoka. najniższe elementy poziome na wysokości powyżej 150cm.

Drogowskazy

Projekt drogowskazów w ilości 2 szt. wykonanych z drewna. Drogowskazy mocowane na fundamentach betonowych.

Projekt nasadzenia zieleni (drzew, krzewów i kwiatów), w tym sadu i ogrodu sensorycznego.

Na terenie sanatorium należy zaprojektować nowe nasadzenia, w postaci nasadzeń uzupełniających a także nasadzeń nawiązujących do pierwotnie istniejących tu sadów. Wprowadzone zostaną wzdłuż drogi jako zieleń izolacyjna wysoka oraz wzdłuż ścieżek w miejscach gdzie został usunięty starodrzew. przy trasie widokowym posadzone zostaną drzewa sadownicze oraz ozdobne, natomiast wzdłuż ścieżki prowadzącej do projektowanej bramy projektowany jest ogród sensoryczny. Od bramy w ul. Młyńskiej do tarasu projektuje się ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną. Proponowane gatunki zieleni wysokiej: lipy, platany, klony, tulipanowce, morwy. Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 3436m2.

Punkt wypoczynkowy przy promenadzie spacerowej łączącej kładki nad nowym i starym korytem rzeki wieprz.

Projektowane wysokie drzewa oraz krzewy. Projektowane ławki parkowe w ilości 6 sztuk oraz kosze na śmieci w ilości 2 szt.

Przedmiot zamówienia określony jako część zamówienia nr 2 wykonawca przekaże Zamawiającemu w następujących ilościach:

1. Projekty budowlane - 5 egzemplarzy.

(Projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami ma umożliwiać uzyskanie pozwolenie na budowę, o którym mowa w ustawie Prawo budowlane oraz spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462).

2. Projekty wykonawcze - 5 egzemplarzy.
(Projekty wykonawcze muszą uwzględniać wymagania określone w § 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z dnia 24 września 2013r. poz. 1129).

3. Kosztorysy inwestorskie - 2 egzemplarze
Kosztorysy inwestorskie będą sporządzone w oparciu o przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym Dz. U. z 2004, Nr 130 poz.1389.

4. Kosztorysy ofertowe - 1 egzemplarz.

5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - 1 egzemplarz.
Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z dnia 24 września 2013r. poz. 1129).

6. Wersje cyfrowe dokumentacji - 2 płyty CD zawierające:
- Projekt budowlany i projekt wykonawczy skanowany do PDF lub zapisany w formacie PDF).
- Kosztorys inwestorski w wersji PDF.
- Kosztorysy ofertowe w wersji PDF.
- SSTWiORB w wersji WORD lub PDF.

Projektant opracowujący projekty budowlano-wykonawcze zobowiązany jest do:

- uzgodnienia projektów budowlano-wykonawczych z Dyrekcją Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego.

- uzgodnienia przyjętych rozwiązań projektowych z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w Zamościu.

Wszystkie projekty Wykonawca opracuje na mapie do celów projektowych którą uzyska własnym staraniem.

Przy opisywaniu rozwiązań projektowych Wykonawca nie będzie wskazywał znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub gdy nie może opisać urządzenia lub materiału za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W przypadku takiego wskazania jak powyżej, we wszystkich dokumentach wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, należy zawrzeć określenie „lub równoważny”, co w konsekwencji powoduje, że wymieniony konkretny produkt otrzymuje charakter jedynie przykładowy. W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych Wykonawca zobowiązany jest podać parametry równoważności.

część zamówienia nr 3

71320000-7 -Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Zachowanie i udostępnienie najatrakcyjniejszych elementów dziedzictwa naturalnego w Krasnobrodzie - opracowanie projektów budowlano-wykonawczych wykonania oświetlenia parkowego promenady spacerowej w ulicy Młyńskiej, oświetlenie parku przy sanatorium rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie.

Projekt oświetlenia promenady spacerowej przy ul. Młyńskiej.

Długość projektowanego oświetlenia parkowego około 800m. Oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu pieszego. Ilość słupów oświetleniowych typu parkowego około 23 szt.

Projekt oświetlenia parku przy sanatorium rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie.

Projektowanie oświetlenia parkowego wysokiego i niskiego. Słupy parkowe oraz lampy oświetleniowe zasilane będą z nowoprojektowanej linii kablowej oświetlenia parkowego. Parametry techniczne oświetlenia w parku: Słupy oświetleniowe z oprawami LED wysokie– około 4 szt. z oprawami LED. lampy oświetleniowe LRD niskie – około11 szt.

Projekt oświetlenia promenady spacerowej łączącej kładki nad nowym i starym korytem rzeki Wieprz w Krasnobrodzie.

Projektowanie odcinka oświetlenia parkowego wyposażonego w oprawy oświetleniowe LED wzdłuż promenady spacerowej łączącej kładki nad nowym i starym korytem rzeki Wieprz w Krasnobrodzie. Długość linii kablowych oświetlenia parkowego wyniesie około 135m. Ilość projektowanych słupów oświetleniowych typu parkowego z oprawami energooszczędnymi typu LED wyniesie około 4 sztuki.

Projekt instalacji monitoringu.

Na dwóch wysokich lampach oświetleniowych w parku sanatoryjnym przy ulicy Młyńskiej zamontowany zostanie system monitoringu zespołu pałacowego, umożliwiający bezpieczne użytkowanie terenu przez 24 godziny 7 dni w tygodniu. Kamery cyfrowe będą przekazywały zapis monitoringu na nagrywarkę która znajdowała się będzie w siedzibie Sanatorium Rehabilitacyjnego w Krasnobrodzie.

Przy opisywaniu rozwiązań projektowych Wykonawca nie będzie wskazywał znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub gdy nie może opisać urządzenia lub materiału za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W przypadku takiego wskazania jak powyżej, we wszystkich dokumentach wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, należy zawrzeć określenie „lub równoważny”, co w konsekwencji powoduje, że wymieniony konkretny produkt otrzymuje charakter jedynie przykładowy. W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych Wykonawca zobowiązany jest podać parametry równoważności.

Przedmiot zamówienia określony jako część zamówienia nr 3 wykonawca przekaże Zamawiającemu w następujących ilościach:

1. Projekty budowlane - 5 egzemplarzy.

(Projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami ma umożliwiać uzyskanie pozwolenie na budowę, o którym mowa w ustawie Prawo budowlane oraz spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462).

2. Projekty wykonawcze - 5 egzemplarzy.
(Projekty wykonawcze muszą uwzględniać wymagania określone w § 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z dnia 24 września 2013r. poz. 1129).

3. Kosztorysy inwestorskie - 2 egzemplarze
Kosztorysy inwestorskie będą sporządzone w oparciu o przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym Dz. U. z 2004, Nr 130 poz.1389.

4. Kosztorysy ofertowe - 1 egzemplarz.

5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - 1 egzemplarz.
Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z dnia 24 września 2013r. poz. 1129).

6. Wersje cyfrowe dokumentacji - 2 płyty CD zawierające:
- Projekt budowlany i projekt wykonawczy skanowany do PDF lub zapisany w formacie PDF).
- Kosztorys inwestorski w wersji PDF.
- Kosztorysy ofertowe w wersji PDF.
- SSTWiORB w wersji WORD lub PDF.

Projektant opracowujący projekty budowlano-wykonawcze zobowiązany jest do:

- uzgodnienia projektów budowlano-wykonawczych z Dyrekcją Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego.

- uzgodnienia przyjętych rozwiązań projektowych z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w Zamościu.

Wszystkie projekty Wykonawca opracuje na mapie do celów projektowych którą uzyska własnym staraniem.

IV. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: zakończenie 45 dni od daty podpisania umowy.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

Posiadania zdolności technicznej lub zawodowej.

Określenie warunków: Warunek udziału w postępowaniu w części zamówienia nr 1

Określenie warunków: W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) Posiadania zdolności zawodowej. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału polegającego na posiadaniu zdolności zawodowej w oparciu o załącznik WYKAZ WYKONANYCH USŁUG. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu projektu budowlano-wykonawczego branży drogowej i udokumentuje, że usługa ta została wykonana należycie. Wartość wykonanej usługi nie może być mniejsza niż 20 000,00 zł brutto. Zamawiający wymaga aby dla realizacji części zamówienia nr 1 Wykonawca dysponował następującą kadrą techniczną odpowiedzialną za świadczenie usługi projektowej: Wykonawca spełni warunek posiadania zdolności zawodowej w części zamówienia nr 1 jeśli będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia projektowe upoważniające do pełnienia samodzielnej funkcji projektanta w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie projektowania dróg. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia.

Warunek udziału w postępowaniu w części zamówienia nr 2

Określenie warunków: W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) Posiadania zdolności zawodowej. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału polegającego na posiadaniu zdolności zawodowej w oparciu o załącznik WYKAZ WYKONANYCH USŁUG. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu projektu budowlano-wykonawczego rewitalizacji i zagospodarowania zespołu pałacowo – parkowego lub projektu budowlano-wykonawczego rewitalizacji i zagospodarowania parku. Wartość wykonanej usługi nie może być mniejsza niż 20 000,00 zł brutto. Zamawiający wymaga aby dla realizacji części zamówienia nr 2 Wykonawca dysponował następującą kadrą techniczną odpowiedzialną za świadczenie usługi projektowej: Wykonawca spełni warunek posiadania zdolności zawodowej w części zamówienia nr 2 jeśli będzie dysponował osobami posiadającymi następujące kwalifikacje zawodowe: - co najmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje architekta krajobrazu. - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia projektowe upoważniające do pełnienia samodzielnej funkcji projektanta w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie projektowania dróg. - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia projektowe upoważniające do pełnienia samodzielnej funkcji projektanta w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno budowlanej w zakresie projektowania budynków. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia.

Warunek udziału w postępowaniu w części zamówienia nr 3

Określenie warunków: W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) Posiadania zdolności zawodowej. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału polegającego na posiadaniu zdolności zawodowej w oparciu o załącznik WYKAZ WYKONANYCH USŁUG. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia ulicznego lub oświetlenia parkowego. Wartość wykonanej usługi nie może być mniejsza niż 15 000,00 zł brutto. Zamawiający wymaga aby dla realizacji części zamówienia nr 3 Wykonawca dysponował następującą kadrą techniczną odpowiedzialną za świadczenie usługi projektowej: Wykonawca spełni warunek posiadania zdolności zawodowej w części zamówienia nr 3 jeśli będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia projektowe upoważniające do pełnienia samodzielnej funkcji projektanta w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie projektowania sieci i instalacji elektrycznych. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia.

Wykonawca powołujący się na mocy art. 22a ust 1 Ustawy przy wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w formie oryginału pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

VI. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12)-23) ustawy pzp oraz w stosunku do którego zachodzi co najmniej jedna z poniższych przesłanek:

1)w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);

2)który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3)który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

2.W przypadku powoływania się na zdolności techniczne lub zawodowe innych podmiotów wymagane jest wykazanie braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania przez te podmioty warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy pzp oraz powodów wskazanych w pkt VI 1.1)-3) SIWZ.

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1. Do oferty Wykonawca dołączy aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, (wg wzoru: Załącznik nr 2 do SIWZ "Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu" oraz załącznik nr 3 - "Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania" , w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt VII.1 SIWZ.

3.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o których mowa w pkt VII 1 SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

4. Ponadto, oprócz oświadczeń lub dokumentów, które należy dostarczyć w celu spełniania warunków udziału, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty: Zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów.

1) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć dokument (np. odpowiednią umowę) ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2) W przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

5. Dokumenty należy sporządzić zgodnie ze wzorami dołączonymi do SIWZ w sposób wymieniony w pkt. X.

6. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.

7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 7.1) i 7.2) z wyłączeniem lit. b) w odniesieniu do podmiotów na których zdolnościach polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a ustawy pzp.

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający będzie żądał:

a) wykazu usług, o których mowa w pkt V.2.1) SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,

2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów:

a)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp;

b)oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - przekazane Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, dotyczących:

1)kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2)firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3)ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

c)Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w lit a), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; d)Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w lit. c), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja) dokumenty i oświadczenia określone w lit a)-d) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. VII. 7.1) i 7.2) w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku, o którym mowa powyżej, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

9. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt. VII 7.1) i 7.2) SIWZ, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, o ile są one aktualne. Jeżeli Wykonawca powołuje się na oświadczenia lub dokumenty, będące w posiadaniu Zamawiającego, potwierdzające okoliczności, o których mowa w pkt. VII 7.1) i 7.2) SIWZ, zaleca się wskazanie w ofercie informacji dotyczących numeru i nazwy postępowania Zamawiającego, w którym powyższe dokumenty zostały złożone.

10. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16 – 20 ustawy pzp lub przesłanek określonych w pkt VI. 1. 1) – 3) SIWZ, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy.

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

1.Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615), w szczególności e-mail: um@krasnobrod.pl

2.Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3.Językiem do porozumiewania się jest język polski. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 1.W sprawach technicznych – Sylwester LIzut, lok. 4, 2.W sprawach formalno-prawnych związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia i zawarciem umowy – Sylwester Lizut, lok. 4 w godz. 07:30 – 15:30, tel. 84 6607691 do 2.

IX. Wymagania dotyczące wadium: nie dotyczy - zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium ,

X. Termin związania ofertą: Do czasu zawarcia umowy przez Wykonawcę, który wygrał przetarg i nie dłużej niż 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

XI. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Ofertę należy przygotować na podstawie opisu przedmiotu zamówienia (pkt. III SIWZ), podając cenę wyliczoną wg pkt. XIII SlWZ - netto oraz z podatkiem VAT. Wykonawca przed opracowaniem oferty powinien dokładnie zapoznać się z charakterystyką i zakresem zamówienia. Ewentualne uwagi i niejasności powinien zgłosić Zamawiającemu.

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, opieczętowana pieczęcią Wykonawcy i osób/osoby uprawnionych do składania oświadczeń w jego imieniu oraz podpisana przez te osoby. Oferta winna być oprawiona w sposób trwały łącznie z wszystkimi dokumentami i załącznikami. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty.

Oferta powinna zawierać: −dokładną nazwę/firmę i adres/siedzibę Wykonawcy, −określenie przedmiotu oferty, −cenę (cyfrowo i słownie), −datę sporządzenia oferty, −ilość i numery załączników do oferty.

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą część zamówienia.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

5. Ofertę (w jednym egzemplarzu dla każdej części zamówienia) należy złożyć w zamkniętych kopertach. Zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana: „Urząd Miejski w Krasnobrodzie ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród ". Ponadto zewnętrzna koperta powinna być oznaczona napisem „Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej oraz kosztorysowej dla potrzeb realizacji projektu - Zachowanie i udostępnienie najatrakcyjniejszych elementów dziedzictwa naturalnego w Krasnobrodzie". Koperta powinna posiadać oznaczenie „Nie otwierać przed 02 stycznia 2017 r. godz. 10:10.” Koperta wewnętrzna musi posiadać nazwę/firmę i adres/siedzibę Wykonawcy (pieczęć firmową), aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia złożenia jej po terminie.

Konsekwencje nieprawidłowego zaadresowania oferty będą obciążały wykonawcę (w tym konsekwencje zapoznania się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert w sytuacji, gdy na skutek braku oznaczenia koperty zostanie ona rozpieczętowana i pracownicy zamawiającego zapoznają się z jej treścią nie wiedząc o tym, że jest to oferta złożona w postępowaniu przetargowym.

6. Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wymienione w pkt VII pkt. 1-4 SIWZ.

7. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, składane są w oryginale.

8. Dokumenty, o których mowa w SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 6, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

10. Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty.

11. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób,

12. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

13. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę jeżeli:

1)jest niezgodna z ustawą;

2)jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp;

3)jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4)zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5)została z ł o ż ona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

6)zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;

7)wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp;

8)wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą;

9) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;

10) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1.Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród do dnia 02.01.2017r. do godz. 10:00.

2.Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Krasnobrodzie ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród w dniu 02.01.2017r. o godz. 10:10.

3.Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

1)kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2)firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3)ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny:

1.Cenę oferty należy obliczyć na podstawie opisu przedmiotu zamówienia zawartego w pkt. III niniejszej SIWZ, wzoru umowy oraz dokonanej wizji lokalnej w terenie. Oferowana cena powinna zawierać łączny koszt wszystkich materiałów, czynności i opracowań koniecznych do wykonania zamówienia (pkt. III SIWZ).

2.Cena powinna uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ.

3.W ofercie należy podać cenę brutto obejmującą należny podatek VAT, kwotę podatku VAT oraz cenę netto, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa za wykonanie zamówienia.

4.Wszystkie ceny muszą być wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 09 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2014 r. poz.915).

5.Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym dokonywane b ę d ą w PLN. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia z Wykonawcą rozliczeń w innej walucie niż PLN.

6.Cena zawarta w ofercie jest ceną ryczałtową.

XIV. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także informacje o umowach o podwykonawstwo na dostawy i usługi.

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Przez umowę o podwykonawstwo – należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi stanowiące przedmiot umowy, zawartą pomiędzy Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą).

2. Wykonawca jest zobowiązany, w trakcie realizacji Umowy do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Za opóźnienie w dotrzymaniu tego terminu Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 200,00 zł za każdy dzień opóźnienia.

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych podwykonawcy usług stanowiących przedmiot Umowy.

4. W przypadku, gdy termin, o którym mowa w ust. 3 jest dłuższy, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenie do zmiany umowy w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem naliczenia kary umownej w wysokości 200,00 z ł za każdy dzień opóźnienia.

5. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od daty zapłaty przedłoży Zamawiającemu dowód zapłaty oraz kopię faktury lub rachunku stanowiących podstawę do zapłaty. Za opóźnienie w dotrzymaniu tego terminu Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 200,00 zł za każdy dzień opóźnienia.

6. Podwykonawcą, na którego zasoby powoływał się Wykonawca w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu jest: …………………………………………………………………………………

7. Jeżeli Wykonawca zamierza zmienić albo zrezygnować z podwykonawcy – podmiotu, na którego zasoby powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, to Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, i ż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

XV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

Kryteria oceny ofert w poszczególnych częściach zamówienia: w części zamówienia nr 1, części zamówienia nr 2 i części zamówienia nr 3:

1. Cena - znaczenie kryterium 90 % Oferta z najniższą ceną otrzyma PC = 10 pkt.

CENA OFERTY- 90% waga udział w ocenie 90 pkt

TERMIN PŁATNOŚCI – 10% waga udział w ocenie 10 pkt

CENA OFERTY (CO) - kryterium będzie oceniane na podstawie łącznej ceny brutto przedmiotu zamówienia złożonej w ofercie, na którą składają się wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę obliczone zgodnie z zasadami określonymi w dziale XIII SIWZ. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom w kryterium – CENA OFERTY - odbywać się będzie wg następującej zasady:

CBON

CO = --------------------------- x 90 pkt

CBOB

gdzie:

CBON –cena brutto oferty najkorzystniejszej

CBOB – cena brutto oferty badanej

CO – liczna punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium – cena oferty

TERMIN PŁATNOŚCI (TP) – kryterium będzie oceniane na podstawie oświadczenia złożonego w treści FORMULARZA OFERTY – W ramach kryterium TERMIN PŁATNOŚCI Wykonawca określi ilość dni kalendarzowych w ciągu, których w przypadku prawidłowo wystawionej faktury licząc od daty jej otrzymania przez Odbiorcę, Odbiorca będzie zobligowany do jej opłacenia. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom w kryterium odbywać się będzie wg następującej zasady: Wykonawca obowiązkowo musi wskazać tylko jeden termin płatności. Zamawiający przyzna następujące punkty za poszczególne terminy: 30 dni – 10 pkt, 21 dni – 8 pkt, 14 dni – 0.

2. Wykonawca jest zobowiązany złożyć w sposób czytelny, nie budzący wątpliwości w treści formularza ofertowego, oświadczenie woli w zakresie wskazanych kryteriów. Zgodnie z art. 87 ust 1 Ustawy, niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty. W przypadku gdy Wykonawca nie wpisze, wykreśli, lub w inny sposób utrudni prawidłowe odczytanie oświadczenia woli w zakresie kryteriów określonych przez Zamawiającego jego oferta zostanie uznana jako niezgodna z treścią SIWZ.

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans maksymalnej liczby, przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następującej zasady:

B = CO + TP

gdzie:

B - suma punktów badanej oferty przy zastosowanych kryteriach

CO - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium – CENA OFERTY

TP - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium – TERMIN PŁATNOŚCI

XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

1. Umowa może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W przypadku, gdy zawiadomienie zostanie przesłane inaczej niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej umowa może zostać podpisana nie wcześniej niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia. Umowa może zostać zawarta w terminie krótszym niż wymieniony powyżej jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta na wykonanie zamówienia albo gdy upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy pzp lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie odpowiednich uprawnień budowlanych oraz aktualnych zaświadczeń odpowiedniego organu samorządu zawodowego o wymaganym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej dla osób które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia. W przypadku uprawnień uzyskanych w krajach Unii Europejskiej, Wykonawca winien złożyć decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzję o prawie do świadczenia usług transgranicznych, wydaną przez właściwą radę izby inżynierów, albo inny dokument potwierdzający, że zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą Izbą.

3. W przypadku, gdy wybrana oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie dotyczą niniejszego zamówienia.

XVIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie ze wzorem dołączonym do SlWZ.

XIX. Opis części zamówienia:

Część zamówienia nr 1

71320000-7 -Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

„Zachowanie i udostępnienie najatrakcyjniejszych elementów dziedzictwa naturalnego w Krasnobrodzie” - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego promenady spacerowej w ul. Młyńskiej.

Projekt promenady spacerowej o szerokości 5m od projektowanego skrzyżowania drogi powiatowej nr 3260L ciągu drogowego Krasnobród – Jacnia do rzeki Wieprz ( W zakres opracowania nie wchodzi zaprojektowanie utwardzenia nawierzchni na jazie). Nawierzchnię promenady należy projektować jako utwardzoną, okrawężnikowaną. Rodzaj nawierzchni kostka brukowa gr. 8cm – wzoru starobruk lub stare miasto lub bruk staromiejski. Szerokość jezdni na całym projektowanym odcinku ma wynosić nie mniej jak 5m. Długość projektowanego odcinka około 800m.

Wzdłuż projektowanego odcinka promenady spacerowej należy zaprojektować lokalne utwardzenia z kostki brukowej pod ustawienie ławek parkowych. Ilość ławek jaka będzie zaprojektowana przy promenadzie wynosi nie mniej niż 10 sztuk. W miejscach gdzie niezbędne będzie umocnienie skarp należy zastosować umocnienia (ubezpieczenia) płytami ażurowymi typu MEBA.

Projektowanie promenady winno uwzględniać w sposób maksymalny zachowanie istniejącego drzewostanu wzdłuż promenady. Do wycinki należy przewidzieć tylko drzewostan oceniony przez dendrologa jako znajdujący się w złej kondycji lub zagrażający bezpieczeństwu pieszych.

Wraz z projektem budowlano-wykonawczym promenady wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu. Na całym odcinku promenady ma obowiązywać zakaz ruchu w obu kierunkach. Projektant może zaprojektować na promenadzie progi zwalniające wykonane z kostki brukowej (progi zwalniające wg instrukcji o sygnałach i znakach drogowych) jeśli organ zarządzający ruchem na drogach zaleci w trakcie uzgadniania projektu organizacji ruchu zaprojektowanie progów zwalniających.

Przedmiot zamówienia określony jako część zamówienia nr 1 wykonawca przekaże Zamawiającemu w następujących ilościach:

1. Projekty budowlane - 5 egzemplarzy.

(Projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami ma umożliwiać uzyskanie pozwolenie na budowę, o którym mowa w ustawie Prawo budowlane oraz spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462).

2. Projekty wykonawcze - 5 egzemplarzy.
(Projekty wykonawcze muszą uwzględniać wymagania określone w § 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z dnia 24 września 2013r. poz. 1129).

3. Kosztorysy inwestorskie - 2 egzemplarze
Kosztorysy inwestorskie będą sporządzone w oparciu o przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym Dz. U. z 2004, Nr 130 poz.1389.

4. Kosztorysy ofertowe - 1 egzemplarz.

5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - 1 egzemplarz.
Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z dnia 24 września 2013r. poz. 1129).

6. Wersje cyfrowe dokumentacji - 2 płyty CD zawierające:
- Projekt budowlany i projekt wykonawczy skanowany do PDF lub zapisany w formacie PDF).
- Kosztorys inwestorski w wersji PDF.
- Kosztorysy ofertowe w wersji PDF.
- SSTWiORB w wersji WORD lub PDF.
7. Projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy oraz projekt stałej organizacji ruchu – 2 egzemplarze.

Projektant opracowujący projekty budowlano-wykonawcze zobowiązany jest do:

- uzgodnienia projektów budowlano-wykonawczych z Dyrekcją Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego.

- uzgodnienia przyjętych rozwiązań projektowych z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w Zamościu.

Wszystkie projekty Wykonawca opracuje na mapie do celów projektowych którą uzyska własnym staraniem.

Przy opisywaniu rozwiązań projektowych Wykonawca nie będzie wskazywał znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub gdy nie może opisać urządzenia lub materiału za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W przypadku takiego wskazania jak powyżej, we wszystkich dokumentach wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, należy zawrzeć określenie „lub równoważny”, co w konsekwencji powoduje, że wymieniony konkretny produkt otrzymuje charakter jedynie przykładowy. W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych Wykonawca zobowiązany jest podać parametry równoważności.

Część zamówienia nr 2

79421200-3 - usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych

71320000-7 -Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71220000-6 - usługi w zakresie projektowania architektonicznego

Zachowanie i udostępnienie najatrakcyjniejszych elementów dziedzictwa naturalnego w Krasnobrodzie – Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych rewitalizacji zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Krasnobrodzie: Projekt budowy ścieżek spacerowych wraz z projektem budowy tarasu wypoczynkowego, schodów terenowych i pochylni do wejścia na taras, elementów małej architektury, bramy wejściowej do parku od ulicy Młyńskiej oraz tablicy informacyjnej (witacza) przy granicy północnej zespołu pałacowego. Projekt nasadzenia zieleni (drzew, krzewów i kwiatów), w tym sadu i ogrodu sensorycznego.

Łączna powierzchnia obszaru objętego opracowaniem wynosi około 38000m2.

Ścieżki spacerowe do przebudowy będą projektowane z kostki brukowej klinkierowej. Istniejąca alejka do punktu widokowego będzie przewidziana do przebudowy z użyciem istniejącej cegły klinkierowej z której jest obecnie wykonana. Przebudowa alejki w zakresie przełożenia klinkieru jest projektowana na odcinku o długości 130m. Łączna powierzchnia kostki klinkierowej do przełożenia wyniesie około 312m2.

Ścieżki spacerowe nowoprojektowane należy zaprojektować z kostki betonowej imitującej klinkier, ułożonej na podbudowie, na odcinku o długości około 470m. Szerokość ścieżek nie mniejsza niż 2m. Powierzchnia ścieżek z kostki klinkierowej wynosi około 720m2. Nawierzchnia w formie naturalnego kamienia, nieregularnie ułożonego, przerośniętego trawą, bez dodatkowej stabilizacji. Projektuje się ścieżki spacerowe z kamienia naturalnego na łącznej powierzchni około 100m2.

Budowa elementów małej architektury

Na terenie zespołu pałacowo-parkowego należy zaprojektować:

- Ławki, drewniane na konstrukcji żeliwnej, modele katalogowe z oparciem, bez fundamentów w ilości 15 szt. ławek.

- Kosze na śmieci, drewniano żeliwne, modele katalogowe, bez fundamentów. ustawionych w ilości 10 szt. ławek.

- Tablicę informacyjną w formie "witacza" w ilości 1 szt. Tablica ma być zaprojektowana jako drewniana na fundamencie betonowym.

- Drogowskazy w ilości 2 sz. . Drogowskazy maja zostać zaprojektowane jako drewniane, mocowane na fundamentach betonowych.

Budowa tarasu widokowego

Projekt tarasu dwupoziomowego o wymiarach około 27mX5m każdy z poziomów, zlokalizowany na terenie działki o numerze 1228. Dwie platformy tarasu zaprojektowane w formie dwóch platform na dwóch poziomach połączonych schodami. Podłoga tarasu projektowana z desek kompozytowych na konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie posadowionej na fundamentach betonowych. Taras zabezpieczony barierkami. Podłoga tarasu projektowana z desek kompozytowych. Przy tarasie należy zaprojektować pomieszczenie gospodarcze na meble ogrodowe.

Budowa bramy wejściowej na teren parku

Projekt bramy o konstrukcji drewnianej z zadaszeniem z drewna impregnowanego. Konstrukcja bramy mocowana na fundamencie betonowym.

Pokrycie dachu czterospadowego bramy projektowane z blachy płaskiej na rąbek stojący lub gont drewniany. Szerokość projektowanej bramy około 3 m, wysokość bramy około 4m. Słupy bramy z ażurową drewnianą kratką pod pnącza.

Projekt tablicy informacyjnej w formie „witacza”. Tablica ma być dodatkowo podświetlona z wykorzystaniem energii odnawialnej. Tablica o konstrukcji drewnianej w kształcie zadaszonej tablicy. Pokrycie dachu czterospadowego projektowane z blachy płaskiej na rąbek stojący lub gont drewniany. Tablica wysoka. najniższe elementy poziome na wysokości powyżej 150cm.

Drogowskazy

Projekt drogowskazów w ilości 2 szt. wykonanych z drewna. Drogowskazy mocowane na fundamentach betonowych.

Projekt nasadzenia zieleni (drzew, krzewów i kwiatów), w tym sadu i ogrodu sensorycznego.

Na terenie sanatorium należy zaprojektować nowe nasadzenia, w postaci nasadzeń uzupełniających a także nasadzeń nawiązujących do pierwotnie istniejących tu sadów. Wprowadzone zostaną wzdłuż drogi jako zieleń izolacyjna wysoka oraz wzdłuż ścieżek w miejscach gdzie został usunięty starodrzew. przy trasie widokowym posadzone zostaną drzewa sadownicze oraz ozdobne, natomiast wzdłuż ścieżki prowadzącej do projektowanej bramy projektowany jest ogród sensoryczny. Od bramy w ul. Młyńskiej do tarasu projektuje się ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną. Proponowane gatunki zieleni wysokiej: lipy, platany, klony, tulipanowce, morwy. Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 3436m2.

Punkt wypoczynkowy przy promenadzie spacerowej łączącej kładki nad nowym i starym korytem rzeki wieprz.

Projektowane wysokie drzewa oraz krzewy. Projektowane ławki parkowe w ilości 6 sztuk oraz kosze na śmieci w ilości 2 szt.

Przedmiot zamówienia określony jako część zamówienia nr 2 wykonawca przekaże Zamawiającemu w następujących ilościach:

1. Projekty budowlane - 5 egzemplarzy.

(Projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami ma umożliwiać uzyskanie pozwolenie na budowę, o którym mowa w ustawie Prawo budowlane oraz spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462).

2. Projekty wykonawcze - 5 egzemplarzy.
(Projekty wykonawcze muszą uwzględniać wymagania określone w § 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z dnia 24 września 2013r. poz. 1129).

3. Kosztorysy inwestorskie - 2 egzemplarze
Kosztorysy inwestorskie będą sporządzone w oparciu o przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym Dz. U. z 2004, Nr 130 poz.1389.

4. Kosztorysy ofertowe - 1 egzemplarz.

5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - 1 egzemplarz.
Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z dnia 24 września 2013r. poz. 1129).

6. Wersje cyfrowe dokumentacji - 2 płyty CD zawierające:
- Projekt budowlany i projekt wykonawczy skanowany do PDF lub zapisany w formacie PDF).
- Kosztorys inwestorski w wersji PDF.
- Kosztorysy ofertowe w wersji PDF.
- SSTWiORB w wersji WORD lub PDF.
Projektant opracowujący projekty budowlano-wykonawcze zobowiązany jest do:

- uzgodnienia projektów budowlano-wykonawczych z Dyrekcją Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego.

- uzgodnienia przyjętych rozwiązań projektowych z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w Zamościu.

Wszystkie projekty Wykonawca opracuje na mapie do celów projektowych którą uzyska własnym staraniem.

Przy opisywaniu rozwiązań projektowych Wykonawca nie będzie wskazywał znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub gdy nie może opisać urządzenia lub materiału za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W przypadku takiego wskazania jak powyżej, we wszystkich dokumentach wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, należy zawrzeć określenie „lub równoważny”, co w konsekwencji powoduje, że wymieniony konkretny produkt otrzymuje charakter jedynie przykładowy. W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych Wykonawca zobowiązany jest podać parametry równoważności.

część zamówienia nr 3

71320000-7 -Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Zachowanie i udostępnienie najatrakcyjniejszych elementów dziedzictwa naturalnego w Krasnobrodzie - opracowanie projektów budowlano-wykonawczych wykonania oświetlenia parkowego promenady spacerowej w ulicy Młyńskiej, oświetlenie parku przy sanatorium rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie.

Projekt oświetlenia promenady spacerowej przy ul. Młyńskiej.

Długość projektowanego oświetlenia parkowego około 800m. Oświetlenie parkowe wzdłuż ciągu pieszego. Ilość słupów oświetleniowych typu parkowego około 23 szt.

Projekt oświetlenia parku przy sanatorium rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie.

Projektowanie oświetlenia parkowego wysokiego i niskiego. Słupy parkowe oraz lampy oświetleniowe zasilane będą z nowoprojektowanej linii kablowej oświetlenia parkowego. Parametry techniczne oświetlenia w parku: Słupy oświetleniowe z oprawami LED wysokie– około 4 szt. z oprawami LED. lampy oświetleniowe LRD niskie – około11 szt.

Projekt oświetlenia promenady spacerowej łączącej kładki nad nowym i starym korytem rzeki Wieprz w Krasnobrodzie.

Projektowanie odcinka oświetlenia parkowego wyposażonego w oprawy oświetleniowe LED wzdłuż promenady spacerowej łączącej kładki nad nowym i starym korytem rzeki Wieprz w Krasnobrodzie. Długość linii kablowych oświetlenia parkowego wyniesie około 135m. Ilość projektowanych słupów oświetleniowych typu parkowego z oprawami energooszczędnymi typu LED wyniesie około 4 sztuki.

Projekt instalacji monitoringu.

Na dwóch wysokich lampach oświetleniowych w parku sanatoryjnym przy ulicy Młyńskiej zamontowany zostanie system monitoringu zespołu pałacowego, umożliwiający bezpieczne użytkowanie terenu przez 24 godziny 7 dni w tygodniu. Kamery cyfrowe będą przekazywały zapis monitoringu na nagrywarkę która znajdowała się będzie w siedzibie Sanatorium Rehabilitacyjnego w Krasnobrodzie.

Przy opisywaniu rozwiązań projektowych Wykonawca nie będzie wskazywał znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub gdy nie może opisać urządzenia lub materiału za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W przypadku takiego wskazania jak powyżej, we wszystkich dokumentach wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, należy zawrzeć określenie „lub równoważny”, co w konsekwencji powoduje, że wymieniony konkretny produkt otrzymuje charakter jedynie przykładowy. W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych Wykonawca zobowiązany jest podać parametry równoważności.

Przedmiot zamówienia określony jako część zamówienia nr 3 wykonawca przekaże Zamawiającemu w następujących ilościach:

1. Projekty budowlane - 5 egzemplarzy.

(Projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami ma umożliwiać uzyskanie pozwolenie na budowę, o którym mowa w ustawie Prawo budowlane oraz spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462).

2. Projekty wykonawcze - 5 egzemplarzy.
(Projekty wykonawcze muszą uwzględniać wymagania określone w § 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z dnia 24 września 2013r. poz. 1129).

3. Kosztorysy inwestorskie - 2 egzemplarze
Kosztorysy inwestorskie będą sporządzone w oparciu o przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym Dz. U. z 2004, Nr 130 poz.1389.

4. Kosztorysy ofertowe - 1 egzemplarz.

5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - 1 egzemplarz.
Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z dnia 24 września 2013r. poz. 1129).

6. Wersje cyfrowe dokumentacji - 2 płyty CD zawierające:
- Projekt budowlany i projekt wykonawczy skanowany do PDF lub zapisany w formacie PDF).
- Kosztorys inwestorski w wersji PDF.
- Kosztorysy ofertowe w wersji PDF.
- SSTWiORB w wersji WORD lub PDF.
Projektant opracowujący projekty budowlano-wykonawcze zobowiązany jest do:

- uzgodnienia projektów budowlano-wykonawczych z Dyrekcją Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego.

- uzgodnienia przyjętych rozwiązań projektowych z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w Zamościu.

Wszystkie projekty Wykonawca opracuje na mapie do celów projektowych którą uzyska własnym staraniem.

XX. Możliwość zmiany postanowień zawartej umowy:

1. Zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, polegających na:

1) zmianie wynagrodzenia Umowy w przypadku, gdy zmianie uległy stawki podatku VAT - wynagrodzenie ulegnie zmianie w ten sposób, że wynagrodzenie netto pozostanie takie samo, a wartość podatku VAT i wynagrodzenie brutto ulegną zmianie

2) zmianie podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - w przypadku akceptacji przez Zamawiającego wskazanego innego podwykonawcy po wykazaniu, iż proponowany inny podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

3) rezygnacji z podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - w przypadku wykazania Zamawiającemu, iż Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

4) powierzeniu podwykonawcy części zamówienia – w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie wskazał części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawca winien stosować zasady wynikające z § 12 umowy.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

XXI. Informacja o przewidywanym zamówieniu, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.

Nie dotyczy niniejszego zamówienia.

XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

1. Odwołanie przysługuje Wykonawcy wyłącznie wobec niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie przysługuje, zgodnie z art.180 ust. 2 ustawy PZP (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) , wyłącznie wobec czynności:

1)wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 2)określenia warunków udziału w postępowaniu;

3)wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4)odrzucenia oferty odwołującego.

5)opisu przedmiotu zamówienia;

6)wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Zgodnie z art. 182, ust.1, pkt 2) odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1)15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Sporządził: pdisnp. ds zamówień publicznych

Sylwester LIZUT

ZATWIERDZIŁ:

Burmistrz Krasnobrodu

Kazimierz MISZTAL

Marta LIZUT

2016-12-24